VERTEX PLAN E

De Vertex Plan E combineert de voordelen van een verticale elektrische radiator met een strak en decoratief uitzicht.   
Met de vlakke voorzijde komt hij tot zijn recht in de mooiste interieurs, ook in kleine ruimten waardoor hij plaatsbesparend is.

Product: decoratieve verticale elektrische paneelradiator met een vlakke voorzijde

Afwerking: voorgevuld met verwarmingsvloeistof en uitgerust met een RF-ontvanger voorzien van 0,8m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: vermogen – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU-verordening 2015/1188)

Technische gegevens: Netspanning 220-240V ~50Hz, CE, IP44, klasse II

Type: 11

Hoogte: 1800 mm

Lengtes: 500 | 600 | 700 mm

Elektrisch vermogen: 1250 | 1500 | 1750 Watt

**Intelligente RF-thermostaat**

Temperatuurinstelling: Instelbaar van + 10 °C tot + 30 °C.

4 mogelijke bedrijfsmodi: Auto / Comfort / ECO / Vorstbescherming

Algemeen gebruik: 7-dagen programma:  
Aan elke dag kunnen tot zes verschillende profielen worden toegewezen.

Super Comfort functie:  
De temperatuur wordt met 2 °C verhoogd, instelbaar van 20 tot 120 minuten.

Boost:   
De afgifte wordt tijdelijk verhoogd tot het maximum, instelbaar van 10 tot 60 minuten. Wekelijks programmeerbaar.

Open raam detectie: Automatische overschakeling naar vorstbeschermingsmodus wanneer er een significante temperatuurdaling wordt gedetecteerd.

Kinderveiligheid: Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld.

Bediening: Koppelen aan de radiator is eenvoudig en snel. Kan meerdere radiatoren aansturen. Ergonomisch: display met achtergrondverlichting, instellen is eenvoudig en intuïtief.