DAHLIA E

Met de elektrische uitvoering van de Dahlia radiator treedt er een nieuw tijdperk aan. Naast de traditionele hydraulische verwarming wordt er tegenwoordig ook gekeken naar alternatieve energiebronnen.

Met de Dahlia E speelt Stelrad hier direct op in.

Product: elektrische klassieke badkamerradiator

Voorgemonteerd: Voorgevuld met verwarmingsvloeistof en uitgerust met thermostaat.   
Beschikbaar als uitvoering met 0,8 m geïsoleerde kabel zonder stekker en als uitvoering met 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Regeling: functioneert via geïntegreerde thermostaat +7 °C tot +30 °C met weekprogrammatie, open raam detectie en boost functie. IR-ontvanger voor optionele afstandsbediening.

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)

Technische gegevens: spanning 230V ~50Hz, Klasse II, IP44.

Hoogtes: 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 mm

Aantal buizen: 16 | 24 | 28 | 36

Lengtes: 400 | 450 | 495 | 585 mm

Warmteafgifte: 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 W

Buizen: horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm